Uzdotie jautājumi:

Medema 7:

* 1. Vai ēkai ir pašvaldības vai valsts kultūras pieminekļu status?
	2. Pagraba griestus un tā ieejas sienas, cokolu paredzēts sitlināt ar 120mm izolāciju:
		1. Kā iepriekš norādīts, tad Lamellām nav minēto izmēru;
		2. Pamatu siltināšanai ir speciāli paredzētie putuplasti ar augstu cietību un rievotu virsmu saķeres veidošanai piem.Tenapors supra vai ekviv., bet norādītais izmērs šiem putuplastie nav pieejams. Šajā gadījumā nāksies izvēlēties parasto putuplastu, bez sazobēm un celtnieks uz viets objektā ar ķelli veiks tās virsmas skrāpēšanu. Šo ieteicams mainīt izolācijas biezumu, lai izvairītos no manuprāt "slikta" risinājuma.
		3. Pagraba izejas platums pēc inventarizācijs ir ~1.0m. Nevar veikt EEA norādītos siltināšanas darbus, jo tādejādi tiks pārkāpti normatīvie akti.
		4. Beramai vatei nav pieejama lamda 0.038W/m2K ir zemākais 0.041W/m2K. Šeit būtiski saprast vai Energoauditors jau ir ņēmis vērā LBN 002-19  noteiktos labojuma koeficientus vai nē un aprēķins veikts pie 0.038W/m2K vai jau labotā 0.038+0.006=0.044W/m2K?

Kopumā jautājums: Vai Energoauditors veiks pārrēķinu par saviem līdzekļiem un vai arī turpmāk līguma izstrādes laikā papildus konstatējot nepilnības tās tiks veiktas bez maksas?

Atbildes:

Medema iela 7, Baloži, Ķekavas nov.:

1a. Saskaņā ar BKS informāciju ēkām nav pašvaldības vai valsts kultūras pieminekļu status.

2.a.         Nepieciešams veikt ēkas pagrabstāva grīdas un sienu siltināšanu ar tehniski iespējamo biezumu. Projektētājs risinājumus saskaņo ar energoauditoru. Gala redakcijai energoauditors veic korekcijas par saviem līdzekļiem.

3.a.Visus gala materiālus iespējams saskaņot ar Energoauditoru.

4.a. Nepieciešams veikt ēkas pagraba sienas siltināšanu ar tehniski iespējamo biezumu. Projektētājs risinājumus saskaņo ar energoauditoru. Gala redakcijai energoauditors veic korekcijas par saviem līdzekļiem.

5.a. Piemēram, materiāla ISOVER InsulSafe siltumvadītspēja pie iestrādes blīvuma 23 kg/m3 ir 0,036 W/(m2K). visiem sasniedzamajiem rādītājiem norādītas materiālu deklarētās vērtības. Visus gala materiālus iespējams saskaņot ar Energoauditoru.

Projektētājs risinājumus saskaņo ar energoauditoru. Nepieciešamības gadījumā enerogauditors veic korekcijas.