Uzdotie jautājumi:

Rīgas 2:

* 1. Vai ēkai ir pašvaldības vai valsts kultūras pieminekļu status?
  2. Pagraba griestus un tā ieejas sienas, cokolu paredzēts sitlināt ar 150mm izolāciju:
     1. pagraba ejas platums ~1.0m. Nevar siltināt ar tik biezu izolāciju;
     2. Beramai vatei nav pieejama lamda 0.038W/m2K ir zemākais 0.041W/m2K. Šeit būtiski saprast vai Energoauditors jau ir ņēmis vērā LBN 002-19  noteiktos labojuma koeficientus vai nē un aprēķins veikts pie 0.038W/m2K vai jau labotā 0.038+0.006=0.044W/m2K?

Kopumā jautājums: Vai Energoauditors veiks pārrēķinu par saviem līdzekļiem un vai arī turpmāk līguma izstrādes laikā papildus konstatējot nepilnības tās tiks veiktas bez maksas?

Atbildes:

Rīgas iela 2, Baloži, Ķekavas nov.:

1a. Saskaņā ar BKS informāciju ēkām nav pašvaldības vai valsts kultūras pieminekļu status.

2.a.         Nepieciešams veikt ēkas pagrabstāva grīdas un sienu siltināšanu ar tehniski iespējamo biezumu. Projektētājs risinājumus saskaņo ar energoauditoru. Gala redakcijai energoauditors veic korekcijas par saviem līdzekļiem.

3.a. Piemēram, materiāla ISOVER InsulSafe siltumvadītspēja pie iestrādes blīvuma 23 kg/m3 ir 0,036 W/(m2K). visiem sasniedzamajiem rādītājiem norādītas materiālu deklarētās vērtības. Visus gala materiālus iespējams saskaņot ar Energoauditoru.

4.a. Projektētājs risinājumus saskaņo ar energoauditoru. Nepieciešamības gadījumā enerogauditors veic korekcijas.